AUKCJA Nr 21-1/G/2024
Szczegółowa Specyfikacja 
do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie
prowadzący postępowanie:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
ul. Piłsudskiego 18
72-300 Gryfice
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl
Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 103 obręb Mokrawica i Grębowo od km 1+620 do km 4+241 str. L i P
ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK

Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Gryficach
mgr inż. Iwona Mikuś
/podpisano elektronicznie/

Gryfice, dnia 06 grudnia 2024r.
Załącznik nr 6 do Zasad 
Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących 
w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie
1. Zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac  związanych z w/w sprzedażą.
1.1. Zasady realizacji wycinki drzew przez oferenta:
a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywania kolejnych odcinków pasa drogowego,
b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki, 
c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania 
i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni, 
g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,
i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę, 
j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.
2. Sprzęt
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.
a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna 
b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu  drewna w kłodach.
3. Transport
Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.
4. Wykonanie prac przy wycince drzew
Prace związane z usunięciem drzew obejmują:
a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Kontrola jakości robót polega na:
a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od Wykonawcy.
5.2 Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:
a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
b) nieuprzątnięcie terenu,
c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.
6. Płatności
Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW na wskazany numer rachunku bankowego.
7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 50 000,00 zł .
8. Termin realizacji przedmiotu umowy  
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: 30 grudnia 2024 r.
9. Przepisy BHP i ochrony środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.
10. Odbiór robót.
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 
7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.
Załączniki:
1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji 
oraz ilości drewna do pozyskania
Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji 
oraz ilości drewna do pozyskania
	Lp. 
	Lokalizacja 
	Nr na drzewie 
	Strona
	Obwód  na wys. 130 cm 
	Gatunek 
	Średnica  
	Wysokość drzewa  
	Szacunkowa ilość masy drewna m3  

	
	
	
	Lewa
	Prawa
	
	
	
	
	

	1
	km 1+620
	1
	x
	 
	205,00
	wiąz szypułkowy
	65
	4
	1,34

	2
	km 2+153
	2
	x
	 
	248,00
	wiąz szypułkowy
	79
	4
	1,96

	3
	km 2+453
	3
	x
	
	215,00
	kasztanowiec zwyczajny
	68
	4
	1,47

	4
	km 2+519
	4
	
	x
	300,00
	wiąz szypułkowy
	96
	4
	2,87

	5
	km 2+533
	5
	x
	
	280,00
	kasztanowiec zwyczajny
	89
	4
	2,50

	6
	km 3+016
	6
	x
	
	163,00
	kasztanowiec zwyczajny
	52
	4
	0,85

	7
	km 3+997
	7
	x
	
	215,00
	kasztanowiec zwyczajny
	68
	4
	1,47

	8
	km 4+241
	8
	x
	
	215,00
	kasztanowiec zwyczajny
	68
	4
	1,47


